**交接文档**

1. Realtek Rtd295

拿代码的方法：


repo init -u ssh://review.geniatech.com:29418/realtek/rtd1295/manifest -b master --repo-url=ssh://review.geniatech.com:29418/realtek/rtd1295/repo --no-repo-verify

目前Rtd295的源码版本是android6.0，此代码包含有OTT项目和router（带路由） 功能的项目。

编译方法： OTT ==> ./build.sh ott

ROUTRT ==> ./build.sh router

编译结果：images/



Install.img 用于usb烧录和sd卡升级。

rtk\_kylin32-ota-eng.ldj.zip 用于系统的ota升级包。

dvrboot.exe.bin，RTD1295\_hwsetting\_BOOT\_2DDR4\_8Gb\_s2133.bin用于串口烧录。

资料目录：

Rtd1295/atv390r\_v1.1 原理图

Rtd1295/OTT+Router 路由部分的校准工具和原理图

Rtd1295/RTD1295 文档

Rtd1295/rtd1295\_log\_tools 抓Log的方法

Rtd1295/烧录工具 包括usb，串口，hdcp key，制作hdcp key的工具和烧录方法。

备注：写硬件版本信息：

mmcinfo;fatload mmc 0 12000000 version.ver;hw\_write;reset

usb start ; fatload usb 0:1 12000000 version.ver;hw\_write 12000000;reset

清空 emmc：

rtkemmc write 0x1500000 0x00000 0xA00000 清空emmc

遥控进入recovery的方法：

IR key开机时按左右左右就能进入recovery

1. amlogic

T962/T962E android7.1 拿代码的方法：


repo init -u ssh://review.geniatech.com:29418/amlogic/android71/manifest -b master --repo-url=ssh://review.geniatech.com:29418/amlogic/android71/repo --no-repo-verify

T962的项目名称：gtt92

编译方法：./device/amlogic/gtt92/auto\_build.sh

T962E的项目名称：txlx\_gtt9e

编译方法：./device/amlogic/txlx\_gtt9e/auto\_build.sh



文件夹说明：

ATV900/ 是atv900 项目2.8寸spi屏的驱动，测试程序和原理图。

Doc/ amlogic一些文档。

S912\_7.1/ 原理图

T962/ 原理图和资料

t962e/ 原理图

1. rockchip

rk3288那代码的方法：

repo init -u ssh://review.geniatech.com:29418/rockchip/rk3288\_5.1\_mid/manifest -b master --repo-url=ssh://review.geniatech.com:29418/rockchip/rk3288\_5.1\_mid/repo --no-repo-verify

rk3229 代码位置：

192.168.1.8：/work/home/ldj/RK/rk3229

RK/ 目录文件为rk项目的原理图。